# 江西省科学技术馆家具采购项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆家具采购项目”进行报价，按附件中的要求进行报价（含税、运输安装到位的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年 月 日

**附件1**

**报价一览表（格式可自拟）**

单位名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总报价（元)  |
| 1 | 江西省科学技术馆家具采购项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

|  |
| --- |
| **家具采购清单** |
| **序号** | **品名** | **图片** | **规格（W\*D\*H）** | **材质** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 服务台 |  | 1200\*600\*1050（内带活动柜） | 优质品牌基材，经过防潮、防虫、防腐化学处理，环保优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐用且不易变色，封边光滑流畅，金属脚架喷涂最度均匀不易变色，各项原材料及成品环保标准均达到国家标准或以上。优质五金配件，经久耐用，实物外观与图片相似度95%以上。  | 3 |  |  |
| 2 | 屏风工作位 |  | 1200\*1200\*750 | 优质品牌基材，经过防潮、防虫、防腐化学处理，环保优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，耐用且不易变色，封边光滑流畅，金属脚架喷涂最度均匀不易变色，各项原材料及成品环保标准均达到国家标准或以上。优质五金配件，经久耐用，实物外观与图片相似度95%以上。  | 23 |  |  |
| 3 | 活动桌 |  | 单个750\*500\*750(成套直径1500\*750H) | 一级冷轧钢管（宝钢），立柱为φ50\*1.0圆管，拉杆为40\*20\*1.0方管，铝合金压铸接头，表面全处理后高温静电喷涂。固定可调脚。板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm，1.5mmPVC封边 | 60 |  |  |
| 4 | 六门更衣柜 |  | 900\*515\* 1800 | 柜身采用0.8MM或以上厚热镀锌钢板，经过酸洗、水洗、表调等前处理程序，表面采用环保粉末高温静电喷涂处理；柜身左右两侧、上环均为薄边圆弧设计，厚度为12MM；门板配有六排斜式排列透气孔；每门的正上方均配有塑胶材料标签框，标签框内配有硬质纸板；拉手为锌合金材质弧形拉手，上门拉手在门锁下方，下门拉手在门锁上方；门锁打开或关闭状态均有明显标示；钥匙可以折叠；柜底配有四个水平调节脚。  | 4 |  |  |
| 5 | 钢制文件柜 |  | 850\*390\*1800（5层） | 选用优质实厚0.8MM或以上厚钢板，多层防锈处理，聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害,无气味。美观大方，防潮防腐。层板采用0.8mm钢板，厚度23±2mm，采用三折弯边工艺，底部中缝配加强筋一条，搁板每层承重≥40±10KG。内外部五金配件及框架等均做防锈处理，造型时尚简洁，实物外观与图片相似度95%以上。  | 40 |  |  |
| 6 | 活动储物柜 |  | 650\*400\*850（白色） | 选用优质实厚1.0MM或以上厚钢板，多层防锈处理，聚脂静电粉末喷塑，环保无毒害,无气味。美观大方，防潮防腐。层板采用0.8mm钢板，厚度23±2mm，采用三折弯边工艺，底部中缝配加强筋一条，搁板每层承重≥40±10KG。内外部五金配件及框架等均做防锈处理，造型时尚简洁，实物外观与图片相似度95%以上。  | 14 |  |  |
| **合计（大写）：** |  | **合计（小写）：** |  |

**注：报价中应包含家具、运输费、辅材费、安装人工费、调试费、管理费、税金等间接费**