附件2

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价 |
| 1 | 关于江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）外围设施翻新项目 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）外围设施翻新项目报价单** | | | | | | | | |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 导览图展板 | 1500mm\*3100mm\*1100mm | 个 | 4 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 2 | 警务亭顶上翻新 | 7000mm\*3500mm\*3300cm | 个 | 1 |  |  | 先把顶上表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 3 | 门岗岗亭 | 1800mm\*2000mm\*2400mm | 个 | 5 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 4 | 排队栏杆 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 120 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 5 | 总标识牌 | 9500cm\*1700cm\*350cm | 1 | 1 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 6 | 停车导览牌 | 2500mm\*800mm\*160mm | 个 | 14 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 7 | 围栏1 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 53 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 8 | 围栏2 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 53 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 9 | 围栏3 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 17 |  |  | 先把顶上表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 10 | 围栏4 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 22 |  |  | 先把顶上表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再喷字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 11 | 围栏5 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 22 |  |  | 先用脱漆剂把表面油漆全部脱落，然后再表面打磨，破损的地方刮灰，干后再打磨，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再喷字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 12 | 围栏6 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 22 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 13 | 围栏7 | 直径50mm，厚度1.4mm，201不锈钢 | 米 | 10 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 14 | 展架 |  | 米 | 10 |  |  | 先把表面油漆打磨掉，破损的地方刮灰，干后再打磨平整，贴地面和旁边物品保护膜，然后喷环氧防锈底漆，干后再喷涂金属聚氨酯面漆，再印字和logo等，干后拆保护膜。 |  |  |  |
| 15 | 地面防护，措施费 |  | 批 | 1 |  |  | 地面防护免喷漆，旁边物品免喷漆防护，安全措施费等 |  | 1d4cb6faf94ee00e214fd2d1b81b89b |  |
| 16 | 江西省科学技术馆参观入口+箭头 | 钢管露出地面3.5米 广告牌：长150-\*70cm，2.0厚铝牌 | 套 | 5 |  |  | 柱子材质：加厚不锈钢或钢管，需防腐蚀，防生锈，防吹倒，要牢固 整体需安装到位 |  |  |  |
| 17 | 江西省科学技术馆参观入口+箭头 | 长120\*宽60cm2.0厚铝牌 | 个 | 1 |  |  | 需安装上墙，广告牌材质 |  |  |  |
| 18 | 立杆反光镜 | 立杆3.5m直径80cm圆 | 个 | 2 |  |  | 需包安装到位 |  | da3c7512cf21e359ecc33caf4243644 |  |
| 备注：**备注：报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、管理费、税金等间接费。** | | | | | | | |  |  |  |
| **总价** | | | | | |  | |  |  |  |

报价单位提供有关资质文件（盖章）